Порядок распределения искусственных покрытий 

для строительства мини-футбольных площадок в рамках

 совместной программы УЕФА и РФС «ХетТрик IV»

В период 2017-2020 годов РФС совместно с УЕФА будет реализовываться программа технической помощи «Хет-Трик IV» в виде безвозмездного выделения  искусственных покрытий для строительства малобюджетных стадионов и мини-футбольных площадок. 

Основная цель данной программы – оказание поддержки регионам Российской Федерации в их деятельности, направленной на развитие и пропаганду детско-юношеского, любительского и массового футбола.

В комплект поставки входит искусственное покрытие размером 20х40 метров с высотой ворса 40 мм, шовная лента и клей.

Данные мини-площадки предназначены для укладки в спортивных и общеобразовательных школах, а также на территории густонаселенных жилых районов. 
Порядок распределения искусственных покрытий строится на основе подачи заявок от региональных федераций футбола, согласованных с МРО.
Программой предусмотрено выделение одного комплекта искусственного покрытия в каждую региональную федерацию футбола, являющеюся членом  РФС. В отдельных случаях региональная федерация футбола может претендовать на получение второго комплекта покрытия (где открыт региональный центр развития футбола или за высокие показатели в работе).
Основными критериями для участия в данной программе являются гарантии, предоставляемые руководителями муниципальных образований или субъектов Российской Федерации, и/или руководителями спортивных и общеобразовательных школ:

- по подготовке основания;

- по закупке кварцевого песка, резинового гранулята, водопроницаемой мембраны и оборудования (ворота и угловые флажки) за счет средств местных или региональных бюджетов;

- по установке ограждения по периметру мини-футбольной площадки;

- по обустройству инфраструктуры вокруг мини-футбольной площадки.

В первую очередь, выделение искусственного покрытия для мини-футбольных площадок будет осуществляться тем субъектам, где есть региональный центр развития футбола или основание уже подготовлено.
Передача комплектов искусственных покрытий будет осуществляться на основании заключенных договоров пожертвования. 

Отгрузка вышеуказанных покрытий будет осуществляться после предоставления в адрес РФС акта-приемки подготовки основания мини-футбольной площадки.
Полномочия представителя одаряемого должны быть подтверждены доверенностью одаряемого, оформленной надлежащим образом. Прием-передача искусственного покрытия документируется актом и товарной накладной, которые подлежат подписанию уполномоченными лицами. 
Приемка-передача комплекта мини-футбольного поля будет производиться самовывозом со склада в городе Красноармейске Московской области.
Заявки на участие в данном проекте принимаются с мая 2017 года.
.
МАЛОБЮДЖЕТНЫЙ ПРОЕКТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ В РАМКАХ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ УЕФА И РФС «ХЕТ-ТРИК»
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1. Мини-поле для футбола 
Поставка полей осуществляется комплексно и  включает в себя работы по подготовке основания, укладке покрытия, установке ограждения и комплектации дополнительным оборудованием. 
Данное поле, представляет собой функциональный аналог предыдущего проекта, однако, оснащено покрытием более высокого уровня.
Для покрытия поля использована искусственная трава StadioGrass 40M, засыпная кварцевым песком и резиновым гранулятом. Высота ворса 40 мм, монофиламентное волокно. При прочих преимуществах, такая трава является травмобезопасной: при падении риск получить ожог минимален. Покрытие аналогично искусственной траве используемой при оборудовании полей для профессиональных футбольных клубов, однако имеет более короткий ворс, что делает его удобней в бытовом применении. Покрытие устойчиво к ультрафиолетовому излучению, обладает хорошими дренирующими свойствами, его можно заливать водой и использовать как каток. Разметка поля выполняется из аналогичной искусственной травы белого цвета. Гарантия на покрытие составляет 8 лет.
Покрытие укладывается на щебеночное основание толщиной около 300 мм. При подготовке основания используется гранитный щебень двух фракций, водопроницаемая мембрана, осуществляется планировка поля с приданием полю уклонов для отвода воды. Технология подготовки практически исключает просадку грунта.

2. Подготовка основания футбольного поля
Данным проектом предусмотрено два возможных варианта подготовки основания под кладку искусственного покрытия мини-поля:
- асфальтобетонное;

-  щебеночное.

При асфальтобетонном основании:

Изначально снимается растительный слой грунта, затем делается щебеночная подготовка из щебня гранитного, фракции 5-20мм, толщиной слоя 15см (укатывается 5-и тонным катком). Следующий этап – укладка асфальтобетонной смеси толщиной 8см. При этом должен соблюдаться уклон площадки при двухскатном основании от центра в обе стороны – 5см.
При щебеночном основании:

Изначально снимается растительный слой грунта, затем укладывается гранитная крошка фракции 2-5мм, толщиной слоя 20 см, а сверху укладывается гранитная крошка фракции 2-5мм, толщиной слоя 5см, при этом, каждый слой тщательно укатывается и создается стабильное основание (укатывается 5-и тонным катком). Уклон при щебеночном основании аналогичен основанию асфальтовому.

Требования по основаниям:

- стабильность;

- водопроницаемость;

- ровность (на 4м 3мм);

- уклон от центра в обе стороны 5см (при односкатном основании – уклон в одну сторону также 5см).

Подготовленное основание по периметру должно быть обрамлено бордюрным тротуарным камнем. 

По периметру основания футбольного поля к стойкам ограждения приваривается уголок 63х63мм. При асфальтовом основании так же необходимо чтобы в уголке (обычно через 1 м) были отверстия для стока дождевых вод.
3. Ограждение мини-поля.
Ограждение мини-поля выполняется из сетки. Сетка изготавливается из оцинкованной проволоки с полимерным покрытием, которая прикрепляется при помощи прутка диаметром 6мм А1 к нижнему обрамлению из уголка 63х63мм по периметру ограждения и к промежуточному и верхнему поясам из уголка 50х50мм.

Столбы для ограждения устанавливаются через каждые 2,5м. Глубина залегания фундамента столбов должна быть больше глубины промерзания грунтов для данного региона (но не менее 1,5м).

Высота сетки над полем по всему периметру рекомендуется 4м.

Вход на мини-площадку (калитка) устанавливается в центре, По обе стороны от входа устраивается зона для нахождения запасных игроков, размером 5мх1,5м  и высотой 3м.

Все металлические конструкции ограждения (кроме сетки) тщательно зачищаются, грунтуются и красятся за 2 раза. 

4. Техническая характеристика искусственного покрытия
Искусственная трава

Stadio Grass M 40
Общая информация

Цвет





Зеленый

Разметочные линии


Белые/желтые  100 мм

Высота засыпки


20 -30 мм

Тип песка/гранулята


Кварцевый песок:
0,33 – 1,0 мм






Резиновый гранулят:0,8   – 2,5 мм

Ширина рулона


4 м

Длина рулона


Максимум 75 м

Данный тип искусственной травы состоит из высокопрочного полукрученого монофиламентного волокна, производства Нидерланды. Искусственная трава не восприимчива к ультрафиолетовому излучению, пропускная способность покрытия в засыпанном виде 30 – 35 литров воды в минуту. Высота покрытия 43 мм. На покрытие предоставляется гарантия 8 лет. Срок службы искусственного газона – 15 лет.

Техническая информация

	Описание


	Характеристика

	Способ производства
	тафтинговое производство

	Составляющие ворса
	полукрученая монофиламентная нить, стойкая к ультрафиолетовому излучению, 11000/8 Dtex, толщина 150 микрон, блоккополимер

	Изнанка
	тканная из пропилена и полиэстера

	Верхняя подоснова
	40 мм (43 мм с основанием)

	Вес ворса
	1100  г / м2

	Общий вес
	2190  г / м2

	Количество стежков
	160 / м

	Количество петель
	8400 / м2

	Количество cтебельков
	16800 / м2

	Водопроницаемость покрытия с засыпкой 
	> 30 л/мин/м2

	Растяжимость:

             в длину

             в ширину
	740 N / 15%

1143 N / 16%

	Крепление ворса
	> 30 N

	
	


5. Расчет стоимости (приведен в таблице 1) 
                                                                                                                      Таблица 1
Расчет стоимости площадки для мини-футбола.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена, руб./ед
	Сумма, руб.

	Раздел I. Подготовка основания.

	1.
	Подготовка основания с планировкой площадки, устройством щебеночной подушки и приданием уклонов
	м2
	800,00
	1 450,00
	1 160  000,00

	2.
	Укладка и стоимость водопроницаемой мембраны
	м2
	900,00
	81,11
	73 000,00

	
	
	Итого по Разделу I
	1 233 000,00

	Раздел II. Укладка покрытия.

	1.
	Кварцевый песок,  фр 0,3-0,8/арт 1035
	тонна
	13
	6 328,13
	82 265,69

	2.
	РТИ-гранулят, фр 1-2/арт 3035 
	тонна
	7
	24 444,35
	158 888,28

	3. 
	Работа по монтажу искусственного покрытия, засыпке  песка и гранулята
	
	800,00
	202,50
	162 000,00

	
	
	Итого по Разделу II
	403 153,,97

	Раздел III. Дополнительное оборудование объекта.

	1.
	Оборудование поля воротами (2х3 м)
	пара
	1,00
	34 000,00
	34 000,00

	2.
	Устройство ограждения из металлической сетки типа «Рабица» 
	м2
	360
	1 327,77
	478 000,00

	
	
	Итого по Разделу III
	
	512 000,00

	
	
	Итого, всего по расчету:
	   2 148 000,97

	
	
	
	


6. Образцы реализованных проектов.
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3-D проекция
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7. Схема площадки.
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